LCOV - code coverage report
Current view: | top level - chemistry/aerosol - aer_drydep_mod.F90 (source / functions) |  |  | Hit | Total | Coverage
Test: | coverage.info |  | Lines: | 0 | 48 | 0.0 %
Date: | 2024-12-17 17:57:11 |  | Functions: | 0 | 5 | 0.0 %

              Line data    Source code
           1             : module aer_drydep_mod
           2             :
           3             :   use shr_kind_mod, only: r8 => shr_kind_r8
           4             :   use ppgrid
           5             :
           6             :       ! Shared Data for dry deposition calculation.
           7             :
           8             :       real(r8) rair                ! Gas constant for dry air (J/K/kg)
           9             :       real(r8) gravit              ! Gravitational acceleration
          10             : !      real(r8), allocatable :: phi(:)           ! grid latitudes (radians)11
          11             :
          12             : contains
          13             :
          14             : !##############################################################################
          15             :
          16             : ! $Id$
          17             :
          18           0 :       subroutine inidrydep( xrair, xgravit) !, xphi )
          19             :
          20             : ! Initialize dry deposition parameterization.
          21             :
          22             :       implicit none
          23             :
          24             : ! Input arguments:
          25             :       real(r8), intent(in) :: xrair                ! Gas constant for dry air
          26             :       real(r8), intent(in) :: xgravit              ! Gravitational acceleration
          27             : !      real(r8), intent(in) :: xphi(:)           ! grid latitudes (radians)
          28             :
          29             : ! Local variables:
          30             :       integer i, j, ncid, vid, ns
          31             : !-----------------------------------------------------------------------
          32             : !      ns = size(xphi)
          33             : !      allocate(phi(ns))
          34           0 :       rair = xrair
          35           0 :       gravit = xgravit
          36             : !      do j = 1, ns
          37             : !         phi(j) = xphi(j)
          38             : !      end do
          39             :
          40           0 :       return
          41             :       end subroutine inidrydep
          42             :
          43             : !##############################################################################
          44             :
          45           0 :       subroutine setdvel( ncol, landfrac, icefrac, ocnfrac, vgl, vgo, vgsi, vg )
          46             :
          47             : ! Set the deposition velocity depending on whether we are over
          48             : ! land, ocean, and snow/ice
          49             :
          50             :
          51             :       implicit none
          52             :
          53             : ! Input arguments:
          54             :
          55             :       integer, intent(in) :: ncol
          56             :       real (r8), intent(in) :: landfrac(pcols)       ! land fraction
          57             :       real (r8), intent(in) :: icefrac(pcols)       ! ice fraction
          58             :       real (r8), intent(in) :: ocnfrac(pcols)       ! ocean fraction
          59             :
          60             :       real(r8), intent(in) :: vgl                  ! dry deposition velocity in m/s (land)
          61             :       real(r8), intent(in) :: vgo                  ! dry deposition velocity in m/s (ocean)
          62             :       real(r8), intent(in) :: vgsi                 ! dry deposition velocity in m/s (snow/ice)
          63             :
          64             : ! Output arguments:
          65             :       real(r8), intent(out) ::  vg(pcols) ! dry deposition velocity in m/s
          66             :
          67             : ! Local variables:
          68             :
          69             :       integer i
          70             :       real(r8) a
          71             :
          72             :
          73           0 :       do i = 1, ncol
          74           0 :          vg(i) = landfrac(i)*vgl + ocnfrac(i)*vgo + icefrac(i)*vgsi
          75             : !         if (ioro(i).eq.0) then
          76             : !            vg(i) = vgo
          77             : !         else if (ioro(i).eq.1) then
          78             : !            vg(i) = vgl
          79             : !         else
          80             : !            vg(i) = vgsi
          81             : !         endif
          82             :       end do
          83             :
          84           0 :       return
          85             :       end subroutine setdvel
          86             :
          87             : !##############################################################################
          88             :
          89           0 :       subroutine ddflux( ncol, vg, q, p, tv, flux )
          90             :
          91             : ! Compute surface flux due to dry deposition processes.
          92             :
          93             :
          94             :       implicit none
          95             :
          96             : ! Input arguments:
          97             :       integer , intent(in) :: ncol
          98             :       real(r8), intent(in) ::    vg(pcols)  ! dry deposition velocity in m/s
          99             :       real(r8), intent(in) ::    q(pcols)   ! tracer conc. in surface layer (kg tracer/kg moist air)
         100             :       real(r8), intent(in) ::    p(pcols)   ! midpoint pressure in surface layer (Pa)
         101             :       real(r8), intent(in) ::    tv(pcols)  ! midpoint virtual temperature in surface layer (K)
         102             :
         103             : ! Output arguments:
         104             :
         105             :       real(r8), intent(out) ::    flux(pcols) ! flux due to dry deposition in kg/m^s/sec
         106             :
         107             : ! Local variables:
         108             :
         109             :       integer i
         110             :
         111           0 :       do i = 1, ncol
         112           0 :          flux(i) = -vg(i) * q(i) * p(i) /(tv(i) * rair)
         113             :       end do
         114             :
         115           0 :       return
         116             :       end subroutine ddflux
         117             :
         118             : !------------------------------------------------------------------------
         119             : !BOP
         120             : !
         121             : ! !IROUTINE: subroutine d3ddflux
         122             : !
         123             : ! !INTERFACE:
         124             : !
         125           0 :    subroutine  d3ddflux ( ncol, vlc_dry, q,pmid,pdel, tv, dep_dry,dep_dry_tend,dt)
         126             : ! Description:
         127             : !Do 3d- settling deposition calculations following Zender's dust codes, Dec 02.
         128             : !
         129             : ! Author: Natalie Mahowald
         130             : !
         131             :       implicit none
         132             :
         133             : ! Input arguments:
         134             :       integer , intent(in) :: ncol
         135             :       real(r8), intent(in) ::    vlc_dry(pcols,pver)  ! dry deposition velocity in m/s
         136             :       real(r8), intent(in) ::    q(pcols,pver)   ! tracer conc. in surface layer (kg tracer/kg moist air)
         137             :       real(r8), intent(in) ::    pmid(pcols,pver)   ! midpoint pressure in surface layer (Pa)
         138             :       real(r8), intent(in) ::    pdel(pcols,pver)   ! delta pressure across level (Pa)
         139             :       real(r8), intent(in) ::    tv(pcols,pver)  ! midpoint virtual temperature in surface layer (K)
         140             :     real(r8),            intent(in)  :: dt             ! time step
         141             :
         142             : ! Output arguments:
         143             :
         144             :       real(r8), intent(out) ::    dep_dry(pcols) ! flux due to dry deposition in kg /m^s/sec
         145             :       real(r8), intent(out) ::    dep_dry_tend(pcols,pver) ! flux due to dry deposition in kg /m^s/sec
         146             :
         147             : ! Local variables:
         148             :
         149             :       real(r8) :: flux(pcols,0:pver)  ! downward flux at each level:  kg/m2/s
         150             :       integer i,k
         151           0 :       do i=1,ncol
         152           0 :          flux(i,0)=0._r8
         153             :       enddo
         154           0 :       do k=1,pver
         155           0 :          do i = 1, ncol
         156           0 :             flux(i,k) = -min(vlc_dry(i,k) * q(i,k) * pmid(i,k) /(tv(i,k) * rair), &
         157           0 :                       q(i,k)*pdel(i,k)/gravit/dt)
         158           0 :             dep_dry_tend(i,k)=(flux(i,k)-flux(i,k-1))/pdel(i,k)*gravit  !kg/kg/s
         159             :
         160             :          end do
         161             :       enddo
         162             : ! surface flux:
         163           0 :       do i=1,ncol
         164           0 :          dep_dry(i)=flux(i,pver)
         165             :       enddo
         166           0 :       return
         167             :       end subroutine d3ddflux
         168             :
         169             :
         170             :
         171             : !------------------------------------------------------------------------
         172             : !BOP
         173             : !
         174             : ! !IROUTINE: subroutine Calcram
         175             : !
         176             : ! !INTERFACE:
         177             : !
         178             :
         179           0 :       subroutine  calcram(ncol,landfrac,icefrac,ocnfrac,obklen,&
         180             :            ustar,ram1in,ram1,t,pmid,&
         181             :            pdel,fvin,fv)
         182             :         !
         183             :         ! !DESCRIPTION:
         184             :         !
         185             :         ! Calc aerodynamic resistance over oceans and sea ice (comes in from land model)
         186             :         ! from Seinfeld and Pandis, p.963.
         187             :         !
         188             :         ! Author: Natalie Mahowald
         189             :         !
         190             :         implicit none
         191             :         integer, intent(in) :: ncol
         192             :         real(r8),intent(in) :: ram1in(pcols)         !aerodynamical resistance (s/m)
         193             :         real(r8),intent(in) :: fvin(pcols)                 ! sfc frc vel from land
         194             :         real(r8),intent(out) :: ram1(pcols)         !aerodynamical resistance (s/m)
         195             :         real(r8),intent(out) :: fv(pcols)                 ! sfc frc vel from land
         196             :         real(r8), intent(in) :: obklen(pcols)                 ! obklen
         197             :         real(r8), intent(in) :: ustar(pcols)                  ! sfc fric vel
         198             :         real(r8), intent(in) :: landfrac(pcols)               ! land fraction
         199             :         real(r8), intent(in) :: icefrac(pcols)                ! ice fraction
         200             :         real(r8), intent(in) :: ocnfrac(pcols)                ! ocean fraction
         201             :         real(r8), intent(in) :: t(pcols)       !atm temperature (K)
         202             :         real(r8), intent(in) :: pmid(pcols)    !atm pressure (Pa)
         203             :         real(r8), intent(in) :: pdel(pcols)    !atm pressure (Pa)
         204             :         real(r8), parameter :: zzocen = 0.0001_r8   ! Ocean aerodynamic roughness length
         205             :         real(r8), parameter :: zzsice = 0.0400_r8   ! Sea ice aerodynamic roughness length
         206             :         real(r8), parameter :: xkar   = 0.4_r8      ! Von Karman constant
         207             :
         208             :         ! local variables
         209             :         real(r8) :: z,psi,psi0,nu,nu0,temp,ram
         210             :         integer :: i
         211             :         !    write(iulog,*) rair,zzsice,zzocen,gravit,xkar
         212             :
         213             :
         214           0 :         do i=1,ncol
         215           0 :            z=pdel(i)*rair*t(i)/pmid(i)/gravit/2.0_r8   !use half the layer height like Ganzefeld and Lelieveld, 1995
         216           0 :            if(obklen(i).eq.0) then
         217             :               psi=0._r8
         218             :               psi0=0._r8
         219             :            else
         220           0 :               psi=min(max(z/obklen(i),-1.0_r8),1.0_r8)
         221           0 :               psi0=min(max(zzocen/obklen(i),-1.0_r8),1.0_r8)
         222             :            endif
         223           0 :            temp=z/zzocen
         224           0 :            if(icefrac(i) > 0.5_r8) then
         225           0 :               if(obklen(i).gt.0) then
         226           0 :                  psi0=min(max(zzsice/obklen(i),-1.0_r8),1.0_r8)
         227             :               else
         228             :                  psi0=0.0_r8
         229             :               endif
         230           0 :               temp=z/zzsice
         231             :            endif
         232           0 :            if(psi> 0._r8) then
         233           0 :               ram=1/xkar/ustar(i)*(log(temp)+4.7_r8*(psi-psi0))
         234             :            else
         235           0 :               nu=(1.00_r8-15.000_r8*psi)**(.25_r8)
         236           0 :               nu0=(1.000_r8-15.000_r8*psi0)**(.25_r8)
         237           0 :               if(ustar(i).ne.0._r8) then
         238             :                  ram=1/xkar/ustar(i)*(log(temp) &
         239             :                       +log(((nu0**2+1.00_r8)*(nu0+1.0_r8)**2)/((nu**2+1.0_r8)*(nu+1.00_r8)**2)) &
         240           0 :                       +2.0_r8*(atan(nu)-atan(nu0)))
         241             :               else
         242             :                  ram=0._r8
         243             :               endif
         244             :            endif
         245           0 :            if(landfrac(i) < 0.000000001_r8) then
         246           0 :               fv(i)=ustar(i)
         247           0 :               ram1(i)=ram
         248             :            else
         249           0 :               fv(i)=fvin(i)
         250           0 :               ram1(i)=ram1in(i)
         251             :            endif
         252             :            !          write(iulog,*) i,pdel(i),t(i),pmid(i),gravit,obklen(i),psi,psi0,icefrac(i),nu,nu0,ram,ustar(i),&
         253             :            !             log(((nu0**2+1.00)*(nu0+1.0)**2)/((nu**2+1.0)*(nu+1.00)**2)),2.0*(atan(nu)-atan(nu0))
         254             :
         255             :         enddo
         256             :
         257             :         ! fvitt -- fv == 0 causes a floating point exception in
         258             :         ! dry dep of sea salts and dust
         259           0 :         where ( fv(:ncol) == 0._r8 )
         260           0 :            fv(:ncol) = 1.e-12_r8
         261             :         endwhere
         262             :
         263           0 :         return
         264             :       end subroutine calcram
         265             :
         266             :
         267             : !##############################################################################
         268             : end module aer_drydep_mod

Generated by: LCOV version 1.14